Descriptif type FGL Electrique (désenfumage, entrée d’air basse, ventilation naturelle)

FGL Electrique
La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type FGL Electrique de la société AGORA-SODESI.
Le FGL est un DENFC CE à énergie électrique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

· d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique  

· de lames tout verre de 8 ou 10mm d’épaisseur, qui pivotent horizontalement ; en simple vitrage ; entraînées par une transmission à crémaillère invisible qui synchronise parfaitement les lames, seul le moteur sera visible en applique sur un montant.
· Manœuvre par moteur électrique ouverture et fermeture de type B – RE 1000 + 10000

· Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position. 

