Descriptif type PRESTIGE Electrique (désenfumage, entrée d’air basse, ventilation naturelle)

PRESTIGE Electrique
La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type PRESTIGE Electrique de la société AGORA-SODESI.
Le PRESTIGE EL est un DENFC CE à énergie électrique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

· d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique  

· d’un ouvrant tombant intérieur ou extérieur, à l’anglaise ou à la française épaisseur 50 ou 60 mm ; en double ou triple vitrage, polycarbonate ou panneau isolé 2 faces tôles alu.
· Manœuvre par boîtier à chaîne électrique ouverture et fermeture de type B – RE 1000 + 10000 laqué dans la teinte du châssis. Montage latéral ou sur traverse.

· Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position. 

· Etanchéité assurée par des joints EPDM sur toute la périphérie du cadre dormant.

